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Bemærkninger / spørgsmål til forslag til nye regler for transporters frihøjde og last :
Færdselsstyrelsens nye krav

Frihøjder: 
Tilladt højde på transport øges med 10 cm
Den fysiske fri højde på broer ændres ikke!
I stedet for ændringer i skiltning af frihøjder, får alle særtransporter og transportører  besked om, at der lovligt må køres  med 10 cm højere læs.
Den tidligere anvendte sikkerhedsafstand mellem broplade underside og transportens top hermed bliver reduceret med 10 cm. 

Alle  særtransporter foregår i dag på de af staten eller kommunerne udpegede strækninger. Disse strækninger kan suppleres,  når broer og  veje er ombygget/ beregnet til de nye grænser.

Bæreevne:
Total  vægt på 7 Aksler 56 tons, ændres til 58 tons (det er ca. 300 kg  pr aksel)
Mange kommunale og broer og veje skal  genberegnes og ombygges for at kunne klare de nye krav. 


Næsten alle kommuner  har i dag særlige ruter for høje, brede og tunge transporter. 
Det er helt  forkert at forlange, at de nævnte transporter nu skal kunne køre på hele vejnettet.
Lad os sammen med transportørerne  udpege de strækninger, der oftest er problematiske, og Co2  krævende og opgradere disse,  i en prioriteret rækkefølge.

Veje  og broer skal dimensioneres, repareres,  forstærkes og vedligeholdes, for at kunne leve op til de nye krav. Især for kommunerne.

 Der skal  bruges store summer på beregninger, eftersyn og  vedligeholdes. 

En forventet Co2 besparelse bliver nemt en Co2 forøgelse og en ekstraudgift i kommunerne.





